Author: Ost, Oliver
Last saved by: Ralf Stemmer
Company: msc

l.brick 2
Hallenlangfeldstrahler
LED Langfeld Hallenleuchte mit Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet. Ausführung als Pendelleuchte mit rückseitig am Gehäuse integrierten Ringösen, um die Leuchte z.B. an bauseits vorhandenen Ketten anzuhängen. Bestückung mit 2 hocheffizienten LED-Modulen, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur und hohem  Farbwiedergabeindex, Lichtaustritt 24°, tiefstrahlend.
Die LED-Module sind mit einer speziellen Linsenoptik aus lichttechnisch präzise wirksamem Polycarbonat ausgeführt, für symmetrische Lichtverteilung und optimierter Blendungsbegrenzung. Inkl. Betriebsgeräten im Leuchtengehäuse vorverdrahtet integriert.
Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP65, Schutzklasse I

Abmessungen: L: 1012mm, B: 152mm, H: 105mm
Farbe: grau
Lichtfarbe: 5.000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstrom: 7.955lm
Systemeffizienz: 83 lm/W
Lichtaustrittswinkel: 24° 
Gewicht: 7,1kg
Systemleistung: 96W
Betriebsgerät: Konverter schaltbar
Artikelnummer: 806609
Leuchtenserie: luxor
Fabrikat: luxwerk